**SÃO PAULO TECH SCHOOL**

TechSolutions

Manual de Instalação (DHT11)

Ana Catarina | RA: 01232106

Emmily Ferreira | RA: 01232079

Gustavo Ferreira | RA: 01232014

Kauã Vidal | RA: 01232026

Kauan Parente | RA: 01232154

Michelly Mendes | RA: 01232188

Renan Alves | RA: 01232172

São Paulo

2023

**Introdução**

“DHT11” é um sensor de umidade que captura dados de temperatura e umidade que a realiza leituras de temperaturas entre 0 a 50 Celsius e umidade entre 20% a 90%, nessa documentação, temos como prioridade detalhar suas funcionalidades e em caso de falha ou ‘extravio’ de nosso produto, o cliente possa entrar em contato realizando a abertura de um chamado e assim efetuar as mudanças necessárias.

**Montagem do Sensor DHT11**

São necessários alguns materiais e equipamento para montagem e configurações básicas para que o mesmo possa ler, e mostrar os dados corretamente. Para a utilização do sensor “DHT11”, devemos ter uma placa chamada “Arduino UNO” que é uma Microcontrolador baseado no ATmega328  ([datasheet](http://adrobotica.com/wp-content/uploads/2018/01/datasheet-atmega-328p.pdf)).Ele tem 14 pinos de entrada/saída digital (dos quais 6 podem ser usados como saídas PWM), 6 entradas analógicas, um cristal oscilador de 16MHz, uma conexão USB, uma entrada de alimentação uma conexão ICSP e um botão de reset.

Arduino Uno R3 Atmega 328p-pu



CARACTERISTICAS:


- Cabo USB para Arduino;   
- Essencial para programação do Arduino;   
- Compatível com Arduino Uno, Uno SMD, Mega e ADK.

ESPECIFICAÇÕES:

- Cor: Azul;   
- Extensão do cabo: ~30cm; Cabo USB tipo macho  
- Peso: 26g.

A Protoboard, também conhecida como placa de ensaio, matriz de contato, é uma placa que permite de modo simples e pratico a montagens de circuitos eletrônicos sem a necessidade da efetuação de soldas, precisando apenas “espetar” os componentes na placa.



Mini Protoboard




Os Cabos Jumper são fios de ligação elétrica, ideais e indispensável para quem faz montagens com Placa Arduino, Protoboard, Shields Arduino e os mais diversos Módulos, assim como para outras plataformas de desenvolvimento.

 Kit Jumper 65peças

O resistor é um componente com a função básica de limitar a passagem de corrente de um circuito. Resistores não possuem polaridade, logo podem ser usados em corrente alternada ou contínua. Em circuitos e esquemas elétricos.

     
Resistor 220r Resistor 10k Resistor1k 


Em relação ao sensor utilizado o DHT11, temperatura pode variar de 10 a 90 % relativo à umidade e 0 à 50°C de temperatura. O sensor tem uma precisão em sua escala linear de +/- 5% da umidade, +/- 2ºC. Esta variação não necessariamente precisa ser implementada em software. Vamos considerar inicialmente uma variação de temperatura ambiente, entre 18ºC a 25ºC e a umidade 20% a 80%. Dependendo da aplicação do projeto, esta faixa deverá ser ajustada.



 DHT11 Modulo Sensor de Temperatura e Umidade

**Infraestrutura**

Para a instalação dos sensores é necessário o agendamento prévio do cliente através de nosso site pelo fale conosco onde será feito todos o processo de agendamento para visita técnica ao local do armazém sendo analisado os locais estratégicos para instalação e equipamento já presente no local que viabilize a obtenção de dados, bem como conexões elétricas para o bom funcionamento do equipamento. Sendo assim será solicitado a planta baixa do local, assim como o modelo abaixo apresentado para efetivar seus pontos de instalação.



**Procedimento de Instalação dos sensores**

* Identifique os setores do armazém, garantindo que cada setor tenha uma distância de aproximadamente 10 metros entre eles.
* Certifique-se de que há uma fonte de alimentação próxima para conectar os sensores.
* Conecte cada sensor DHT11 a uma placa de prototipagem utilizando fios de conexão.
* Certifique-se de identificar claramente cada sensor, associando-o ao setor correspondente.
* Escolha uma posição adequada na parede de cada setor para fixar o sensor, preferencialmente na vertical. Utilize parafusos e buchas para garantir uma fixação segura.
* Antes de prosseguir, certifique-se de que todas as conexões estejam firmes.
* Realize uma verificação rápida para garantir que os sensores estejam recebendo energia.
* Após a instalação, monitore os dados fornecidos pelos sensores para garantir que estejam operando corretamente.
* Verifique se a leitura de umidade está de acordo com as condições esperadas.
* Realize verificações regulares para garantir que os sensores estejam funcionando adequadamente.
* Substitua qualquer sensor defeituoso imediatamente.

Observações:

* Certifique-se de seguir as normas de segurança ao lidar com eletricidade.
* Mantenha registros detalhados de instalação, manutenção e substituições para referência futura.

**Banco de Dados**

A configuração do banco de dados é adaptada de acordo com as necessidades específicas de armazenamento de café, visando oferecer um controle preciso dos dados adquiridos, permitindo identificar a localização de cada tipo de café nos armazéns e monitorar as condições ideais de umidade para garantir a qualidade e frescor do café armazenado.

Dessa forma, o banco de dados é estruturado para registrar de maneira eficiente, além de, possibilitar o acompanhamento em tempo real, das condições ambientais, assegurando que a umidade esteja sempre alinhada com os padrões ideais para a preservação das características únicas de cada variedade de café. Essa abordagem contribui significativamente para a gestão eficaz do estoque de café, otimizando os processos de monitoramento e garantindo a qualidade do produto final. No modelo abaixo podemos visualizar a maneira que seria representado no banco de dados os registros dos sensores, de acordo com o seu identificador, modelo, armazém correspondente , data e registro, além da umidade registrada.

Tabela

Descrição gerada automaticamente

**API**

* Faça o download dos arquivos necessários para o Arduino e o sensor.
* Abra o terminal na pasta do arquivo do Arduino utilizando Git Bash Here ou qualquer outra ferramenta que você esteja usando.
* No terminal, digite o comando npm install e aguarde a conclusão da instalação dos pacotes necessários definidos pelo Node.js.
* Prossiga com a atualização de bibliotecas e faça as configurações necessárias no script conforme as instruções fornecidas.
* Após a conclusão da atualização e configuração, abra novamente o terminal na pasta do projeto e insira o comando npm start para iniciar o projeto.




Imagem 7 – Conexão via USB.




Imagem 8 - Conexão como código IDE




Imagem 9 – Conexão com o sensor.




Imagem 10 - Diagrama de Solução Técnico.